**NIKOLOČAVA – technické požadavky**

**Hrací prostor**

* Klasické kukátkové uspořádání, buď vyvýšené jeviště nebo elevace nebo oboje
* Hrací prostor (obdélník vymezený vnitřními konci šál za které se zachází) min 6 m (šířka), 4 m (hloubka) optimum 7-8 x 5-6m, Větší si naopak zmenšujeme místními nebo našimi černými výkryty z boků a bílým plátnem zezadu
* V hracím prostoru hladká podlaha a dostatečná výška v celé ploše (3m) – pojezd hlavní scénické konstrukce
* V bocích dostatek prostoru pro 10 lidí a vpravo (od diváka) prostor i pro 2,2m dlouhou pojízdnou konstrukci (překližkovou krávu). Za plátnem možnost přecházet z jedné strany na druhou.
* Boční výkryty, zpoza kterých se nastupuje na jeviště tak, aby pokrývaly úhel z opačného konce přední řady
* Zadek tvoří bílé plátno – místní nebo přivezeme, potřebujeme ho ale zavěsit na tah – výška plátna 3m + tkalouny 1m, tedy 4m, výš zavěsit nelze. Věší se tedy optimálně 5-7 m od hrany jeviště.
* Pokud není místní plátno a není na co zavěsit, lze v nejhorším přivézt ocelovou skládací konstrukci tvořící horizont na kterou se plátno pověsí, ale tomu se snažíme vyhnout.

**Projektor**

* Vozíme si vlastní, ale v případě, že je dobře umístěný a propojený využijeme i místní
* Projektor umisťujeme na stativ za diváky (trošku hučí). Není dobré dávat (pokud jsou kvůli elevaci) na praktikáble, po kterých se chodí – obraz se pak třese (chvěje)
* Z velké výšky (ze stropu) to z hlediska potřebných úhlů není úplně dobré
* Obraz by měl by obsáhnout ideálně celou zadní plochu, úplně minimálně šířku 6 m
* K propojení ovládacího místa a projektoru vozíme optický HDMI kabel délky 20m
* Ovládací místo pro projekce a zvuk vedle světelného pultu – nutnost komunikace obou techniků

**+ Zvuk**

* zdroj - náš PC – stejný zdroj jako pro projekce
* výstup 3,5mm jack - dosah k projektoru max 20m

**Světla**

* 3x FHR + klapky vlevo
* 1x FHR střed
* 3x FHR + klapky vpravo
* 1x FHR za pravým portálem
* 1x bílá sprcha/kontra
* 1x modrá sprcha

**Mlhovač**

* pevnou zásuvku v zákulisí vlevo (od diváka), mlhovač dovezeme

**Časy**

* Stavba a svícení - 2 hod, lépe víc
* Představení – 1 hod bez přestávky
* Bourání - 0,5 hod

**Optimální je zaslat plánek a fotografie jeviště a zavolat si předem abychom si ujasnili co vzít s sebou.**